Результаты рассмотрения обращений 2 кв. 2025 г.

20.05.2025 Печорское управление Ростехнадзора (далее – Управление) рассмотрело обращение от гр-на Я., перенаправленное Прокуратурой Корткеросского района Республики Коми, о размещения высоковольтной линии электропередач и сообщило следующее.

 Вопросы, касающиеся выбора места установки опор воздушной линии электропередачи на участке, согласования их местонахождения, переноса установленных опор, а так же вопросы касающиеся земельных отношений не входят в полномочия Управления, которые определены Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401. Управление не осуществляет Федеральный государственный энергетический надзор за строительством линий электропередачи 0,4 кв, в связи с чем у Управления отсутствуют полномочия по выдаче предписания ПАО «Россети Северо-Запад» по демонтажу незаконно построенной ЛЭП на Вашем участке.

 Охранная зона В Л-0,4 кВ ф.З КТП №103 «Жилой посёлок» с. Маджа, установленная 15 сентября 2020 г. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, накладывает на Вас, как на собственника участка, обременение в части выполнения положений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

 Пунктом 5 Правил установлено, что охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению к Правилам.

 В соответствии с приложением к Правилам, установлено, что охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 метра для воздушной линии, проектный номинальный класс напряжения которой составляет до 1 кВ, для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.

Согласно пункту 8 Правил в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

 е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

 ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

 з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

 В соответствии с пунктом 10 Правил в охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

 а)размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

 б)расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не

менее:

1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

1 метра - от глухих стен;

 г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

 Исходя из вышеизложенного, Управление рекомендует Вам воспользоваться правом обратиться в судебные органы с требованием о переносе опор ВЛ и восстановлении своих законных прав в случае их нарушения, в соответствии со статьей 304 Гражданского Кодекса Российской Федерации собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его права, статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, в праве обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

 Обращаем внимание, что само наличие объектов электрохозяйства в границах населенных пунктов не несет угрозы жизни и здоровью гражданам, так как пребывание граждан в охранных зонах объектов электростевого хозяйства Правила напрямую не запрещают, но накладывают обременения на пользование земельными участками, на которых установлены охранные зоны объектов электрохозяйства, в части обязательного исполнения Правил.

Вопрос–ответ 2 кв. 2025 г.

Вопрос: 04.06.2025 заявитель П. обратился в Печорское управление Ростехнадзора по вопросу нарушения прав пользования земельным участком в связи с обустройством линии электропередачи (далее - ЛЭП) через земельный участок.

 Ответ: Управление разъяснило следующее.

 Вопросы, касающиеся выбора места строительства ЛЭП, в том числе и на Вашем участке, согласование её местонахождения и переноса ЛЭП, а так же вопросы касающиеся земельных отношений не входят в полномочия Управления, которые определены Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401. Управление не осуществляет Федеральный государственный энергетический надзор за строительством линий электропередачи 0,4 кВ, в связи с чем у Управления отсутствуют полномочия по выдаче предписания по демонтажу незаконно построенной ЛЭП на Вашем участке, в том числе и в связи с отсутствием информации о собственнике ЛЭП.

 Фактическое местоположение ЛЭП накладывает на Вас, как на собственника участка, обременение в части выполнения положений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

 Пунктом 5 Правил установлено, что охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон согласно приложению к Правилам.

 Согласно пункту 8 Правил запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

 а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

 б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

 в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

 г)размещать свалки;

 е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и

информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

 ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

 з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

 Согласно пункту 9 Правил в охранной зоне ВЛ, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил, запрещается:

 а)складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;

 б)размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

 в)использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

 д)осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

 ж) устанавливать рекламные конструкции.